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大邑县第二人民医院

大邑博物馆特色小镇医养中心建设项目前期工作-工程勘探服务

市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2026年  月  日         
一、项目概况

项目名称：大邑博物馆特色小镇医养中心建设项目前期工作——工程勘察服务
项目背景：为推进大邑博物馆特色小镇医养中心建设项目落地，落实“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设相关政策要求，完善我县医养结合服务体系，为项目后续审批、实施提供合法合规、科学可行的专业技术支撑。安仁古镇是国家5A级旅游景区，位于成都平原西部，距成都市区约39公里，本项目依托区域文旅康养资源优势，建设医养结合服务设施。
项目基本情况：
建设地点：拟建于大邑县安仁镇城镇开发区范围内（安出路东南侧廖营大桥至元兴路附近）。
总建筑面积：10000平方米。

建设内容：新建医养结合综合楼及相关附属设施，设置医疗床位和养老床位共200张，其中失能老人床位80张、半失能老人床位80张、自理老人床位40张。
总投资估算：约6900万元（其中建安工程费约5500万元）。
服务目的：为本项目后续工程设计及施工提供准确、完整的地质勘察成果，为设计方案编制和施工图设计提供可靠的地质依据，确保项目建设的科学性、安全性和经济性。
项目内容

服务范围：依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）及国家、省、市相关技术规范，完成本项目岩土工程详细勘察全部工作。

具体包括但不限于：对勘察范围内的地形地貌、地质构造、岩土体分布、不良地质现象等进行全面调查测绘；完成勘探点布设与定点测量，确保孔位布置准确；按勘察规范及项目需求布置勘探点，钻孔需穿透不稳定岩土体层至稳定持力层，芯样采取率需符合规范要求；开展标准贯入试验、圆锥动力触探试验等原位测试；按规范要求采集土样、岩样、水样，完成土工试验、岩石抗压强度试验、水质腐蚀性分析等；
编制完整的岩土工程勘察报告，内容包含勘察纲要、场地工程地质条件、岩土体物理力学性质、不良地质现象评价、地基基础方案建议、基坑支护建议等核心内容；配合设计单位进行技术交底，解答勘察成果相关问题；配合施工过程中的验槽、地基处理等现场技术服务工作。
成果要求：提交符合国家现行规范标准、满足项目设计及审批要求的正式勘察报告，纸质文件一式8份，可编辑电子文档1套；同时提交完整的勘察原始资料（钻探记录、测试数据、试样采集台账、试验报告等）。
服务周期：自合同签订之日起[XX]日历天内完成全部野外勘察、试验、报告编制并提交合格成果文件。
三、项目要求

资质要求：供应商须具备独立法人资格，持有有效的营业执照，具备建设行政主管部门核发的有效的工程勘察综合类资质甲级或工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级及以上资质。

人员要求：项目负责人须持有注册土木工程师（岩土）执业资格证书，具备同类医养/养老/医疗项目或公共建筑项目勘察服务经验；

项目团队应配备钻探、试验、测量等专业技术人员，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

业绩要求：供应商需提供近3年内同类医养/养老/医疗项目或公共建筑项目工程勘察业绩证明材料（合同复印件、验收报告或审查通过证明等）。

成果要求：勘察报告需满足政府投资项目审批要求，数据真实、分析严谨、结论可行，无重大遗漏和错误；在勘察过程中发现重大地质隐患或异常情况时，应第一时间向采购人反馈，并提出针对性处理建议；勘察完成后需向采购人及设计单位做成果交底；服务过程中需严格遵守保密要求，不得泄露项目相关涉密信息。

报价要求：本次报价可采用固定总价包干或全费用综合单价方式。报价应为人民币全包价，包含勘察全过程人工费、设备费、运输费、试验费、资料编制费、技术咨询费、税费等所有费用，采购人不再支付额外费用；如采用全费用综合单价报价，需明确钻孔每延米综合单价（元/米）及暂估总价，结算时按实际工程量计取；报价超过最高限价的视为无效报价；报价有效期为60日历天。成交供应商不得转包分包本项目服务内容；服务成果知识产权归采购人所有。

四、其他要求
报价参考依据：可参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）及《工程勘察设计收费标准》2002年修订本进行报价。工程勘察收费由实物工作收费和技术工作收费两部分构成，需综合考虑岩土类别、勘察等级、作业条件等附加调整系数。

同类项目价格参考：近期医养/养老类项目及公共建筑项目勘察服务报价可作为参考。工程勘察收费=实物工作收费+技术工作收费，其中实物工作收费=实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数。建议供应商结合项目地质条件复杂程度、钻孔数量与进尺预估、场地条件等因素合理报价。

特别说明：本次询价仅为市场调研，收集市场同类服务的价格信息，调研结果仅作为采购方编制采购预算和制定最高限价的参考依据，不代表正式采购邀请。调研结果仅作为内部参考使用，如响应本项目的供应商数量不足3家，并不影响采购方在本项目成果中引用有价值的信息作为后期正式采购时的技术资料。后续正式采购将通过法定程序进行，欢迎符合条件的供应商届时参与。
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