	大邑县第二人民医院
关于“急诊科雨棚改造”采购项目
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	中国·四川·成都

	大邑县第二人民医院关于“急诊科雨棚改造”采购项目

	询价通知书

	    大邑县第二人民医院（采购人）拟对关于“急诊科雨棚改造”采购项目以询价方式进行采购，欢迎广大响应人参加该项目的采购。

	一、项目编号：20260908

	二、项目名称：急诊科雨棚改造

	3、 [bookmark: _GoBack]预算金额（最高限价）：9615元。

	[bookmark: OLE_LINK1]四、采购内容：本项目为全包干修缮，包含但不限于人工、材料、辅材、运输、安装、拆除、防水、加固、垃圾清运、安全防护、成品保护、税费、质保等全部内容。
预算控制价为9615元。要求参数如附件1。
（请各潜在供应商按照本询价通知书附件1规定的内容、要求，编制完整的响应文件。）

	五、响应人参加询价应当具备的资格条件：

	    1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

	    2、响应人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供信用报告及响应人无违法违规行为的承诺书，在采购结果公示期结束前一经查实有违法违规将取消其响应人资格或中标候选人资格）。

	六、响应人参加询价应当提供的资格证明材料（均需加盖单位公章）：

	    1、企业信用报告；

	    2、法定代表人或单位负责人身份证复印件；

	    3、法定代表人或单位负责人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件。

	    4、①比选申请人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。
    上述证明材料均须加盖公章（鲜章），相关证明材料附后。

	七、报名时间及地点：

	    报名时间：2026年9月9日至 2026年09月15日，上午 08：30-下午 17：00（北京时间）。

	    报名地点：成都市大邑县第二人民医院后勤科。

	八、递交响应文件截止时间：2026年 09月15日下午17:00（北京时间）。

	九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达大邑县第二人民医院后勤科。逾期送达、未密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

	十、评审时间：采购人根据实际情况确定评审时间。

	十一、联系人及联系电话：

	    采 购 人：四川省成都市大邑县第二人民医院

	    联 系 人：钱老师

	    联系电话：028-69335120

	    地    址：大邑县安仁镇千禧街181号附2号
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附件1：
急诊科雨棚改造
一、技术参数：
本项目为急诊科原有雨棚修缮加固、防水改造工程，所有施工工艺、材料、结构质量必须符合《建筑屋面工程质量验收规范》《钢结构工程施工质量验收标准》及医院现场安全管理要求。改造完成后雨棚结构稳固、外观平整、防水严密、无渗漏、无安全隐患，满足急诊出入口长期安全使用标准。
二、商务条款：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]★（一）资质要求
供应商资质：供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本复印件。
技术及质量要求：
1. 所有施工工艺符合建筑修缮、钢结构、屋面防水工程相关规范标准。
2. 所用防水胶、固件、板材辅料均为全新合格材料，不得使用残次、废旧材料。
3. 修缮后雨棚结构牢固、平整顺直，无松动、无翘边、无变形。
4. 防水密封严实，经淋水、试水检验无渗漏、无滴水痕迹。
5. 整体外观整洁统一，满足医院院区环境整洁要求。
6. 工程质量达到合格标准，一次性验收通过。
▲（二）报价要求
    报价内容：1、供应商应按照询价通知书要求提供总价。报价应包含但不限于人工、材料、辅材、运输、安装、拆除、防水、加固、垃圾清运、安全防护、成品保护、税费、质保等一切与本次采购相关的费用。2、中标后不作任何增项加价，不因局部工程量微调调整总价。3、报价包含增值税合法发票税费，结算凭正规发票结算。
    报价有效期：报价应在询价截止日期起[30]天内保持有效。在有效期内，供应商不得擅自更改报价。
▲（三）交货要求
    交货时间：合同签订后[10]个工作日内完成改造。
（四）知识产权
    供应商应保证所提供的产品及相关技术不侵犯任何第三方的知识产权。如有侵权纠纷，由供应商承担全部法律责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失。
三、服务标准：
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]★（一）施工要求：
1. 施工期间严禁封堵、占用急诊急救主通道，必须保障120急救、患者通行全程畅通。
2. 合理错峰施工，高噪音工序避开门诊、就诊高峰时段，减少对急诊诊疗工作干扰。
3. 施工现场必须设置安全警示、防护围挡，做好高空作业防护，严防坠物、伤人事故。
4. 做到文明施工、随产随清，当日垃圾当日清运，保持急诊出入口干净整洁。
5. 施工人员遵守医院门禁、安保、疫情及院区管理制度，服从院方现场管理。
★（二）验收标准
1. 施工内容全部完成，现场干净整洁、无遗留垃圾、无施工废料。
2. 雨棚结构稳固、平整，无松动异响、无变形破损。
3. 防水密封到位，经现场试水、淋水测试无渗漏。
4. 整体施工规范、外观整洁，符合医院使用及安全要求。
▲ （三）质保及售后服务要求
1. 整体工程质保期不少于2年，自验收合格之日起计算。
2. 质保期内因施工工艺、材料质量、安装问题出现漏水、松动、开裂、脱落等问题，供应商须免费上门维修、免费更换材料。
3. 售后响应时效：接到报修后24小时内到场处理，紧急渗水隐患即时处置。
（四）其他要求
1. 投标人须具备相应维修修缮施工能力，信誉良好，无不良施工记录。
2. 施工全过程安全责任、人员意外责任、现场损坏赔偿责任全部由施工单位承担。


注：★表示实质性条款，▲表示相对重要的技术参数。
1、供应商应全面响应本询价通知书的全部要求，包括但不限于技术参数、商务条款、服务标准及资格条件等，响应文件需对上述要求逐一明确回应。
2、请各潜在供应商按照本询价通知书规定的内容及要求，编制完整的响应文件，确保响应内容真实、准确，无遗漏或偏离。
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